4XRGB led

Funktionaliteten er at led’en sidste ende skal skifte farve linært, alt efter hvad inputet fra en sensor er som eksempel kunne den kompineres med en temperatur sensor og lyse blå når der er koldt, og skifte til rødt hvis bliver varmere. Men indtil videre vil jeg bare teste led’erne og teste at gå fra en farve til en anden via manuele tal input.